# Thông số kỹ thuật

Máy Bắt Vít Pin Đập |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Điện thế danh định | V= | 18 | 18 | 18
Tốc độ không tảiA) | /phút | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Tần suất đậpA) | /phút | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Mô-men xoắn tối đaA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø Vít máy | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Phần lắp dụng cụ |  | ¼" Ốc-vít sáu cạnh | ¼" Ốc-vít sáu cạnh/ ∎ ½" | ∎ ½"
Trọng lượngB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 5.0Ah

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.