# 更換工具

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

將鎖定套筒 (2) 往前拉，將嵌件工具往工具夾座 (1) 推入到底，接著再放開鎖定套筒 (2) 即可固定住嵌件工具。

防震型螺絲起子工具頭 (12) 透過具有滾珠制動設計的工具頭通用夾持器 (11) 轉接後，即可使用。

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- 裝入嵌件工具時務必要確認它是否牢牢地固定在工具夾頭上。如果嵌件工具未牢牢地套在夾頭內，便容易從接頭上鬆脫，並產生操作者無法控制機器的情況。

請將嵌件工具 (13) 推至工具夾座 (1) 的方形接頭上。

視系統而定，嵌件工具 (13) 裝到工具夾座 (1) 上後，也許仍會有些間隙；但這並不影響功能運作或工具機的安全性。

部分嵌件工具（例如雙頭式工具頭）無法牢靠地固定在工具夾座中。

##

將鎖定套筒 (2) 往前拉，取出嵌件工具。