# Технички податоци

Батериски ударен одвртувач |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Број на удариA) | min–1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Макс. вртежен моментA) | Nm | 200 | 200 | 200
Машински завртки-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Прифат на алатот |  | ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава | ¼" завртка со внатрешна шестаголна глава/ ∎ ½" | ∎ ½"
ТежинаB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.