# Technische gegevens

Accuslagmoeraanzetter |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18
Onbelast toerentalA) | min–1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Aantal slagenA) | min–1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. draaimomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Gereedschapsopname |  | ¼" binnenzeskant | ¼" binnenzeskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
GewichtB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.