# Darbinstrumenta nomaiņa

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Pavelciet uz priekšu fiksējošo aptveri (2), pilnībā iebīdiet instrumentu turētājā (1), tad atlaidiet fiksējošo aptveri (2), ļaujot darbinstrumentam fiksēties.

Triecienizturīgos skrūvgrieža uzgaļus (12) var ie‌stip‌ri‌nāt universālajā uzgaļa turētājā ar lodītes fiksatoru (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai tas droši ievietotos darbinstrumenta turētājā. Ja darb‌in‌struments nav stingri iestiprināts, tas var izkrist no stiprinājuma un kļūt nekontrolē‌jams.

Uzbīdiet darbinstrumentu (13) uz instrumenta turētāja (1) četrstūra kāta.

Stiprinājuma sistēmas īpatnība: darbinstruments (13) novietojas uz instrumenta turētāja (1) ar nelielu brīvkustību, taču tas neiespaido elektroinstrumenta darbību / darba drošību.

Dažus darbinstrumentus (piemēram, divpusējos skrūvgrieža uzgaļus) nevar droši iestiprināt darbinstrumenta turētājā.

##

Pavelciet uz priekšu fiksējošo uzmavu (2) un izņemiet darbinstrumentu.