# ข้อมูลทางเทคนิค

ไขควงกระแทกไร้สาย |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18 | 18
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที–1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
อัตราการกระแทกA) | นาที–1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
แรงบิดสูงสุดA) | นิวตันเมตร | 200 | 200 | 200
Ø น็อตเกลียว | มม. | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
ด้ามจับเครื่องมือ |  | หกเหลี่ยมด้านใน ¼" | หกเหลี่ยมด้านใน ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
น้ำหนักB) | กก. | 1.1–2.5 | 1.1–2.5 | 1.1–2.5
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
เครื่องชาร์จที่แนะนำ |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah

B)

  ขึ้นอยู่กับ‌แบตเตอรี่‌แพ็ค‌ที่ใช้

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac