# Tekniska data

Sladdlös slående skruvdragare |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18
TomgångsvarvtalA) | v/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
SlagtalA) | slag/minut | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. vridmomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskruv-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Verktygsfäste |  | ¼" insex | ¼" insex/ ∎ ½" | ∎ ½"
ViktB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.