# Data teknis

Obeng impact berdaya baterai |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tegangan nominal | V= | 18 | 18 | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Tingkat getaranA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Torsi maks.A) | Nm | 200 | 200 | 200
Diameter sekrup mesin | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Dudukan alat kerja |  | Kunci L ¼" | Kunci L ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
BeratB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 18V 5.0Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.