# Technische Daten

Akku-Schlagschrauber |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
SchlagzahlA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
max. DrehmomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Maschinenschrauben-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Werkzeugaufnahme |  | ¼" Innensechskant | ¼" Innensechskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
GewichtB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.