# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis smūginis suktuvas |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominalioji įtampa | V= | 18 | 18 | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Smūgių skaičiusA) | min–1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Maks. sukimo momentasA) | Nm | 200 | 200 | 200
Mašininių varžtų Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Įrankių įtvaras |  | ¼" vidinis šešiabriaunis | ¼" vidinis šešiabriaunis/ ∎ ½" | ∎ ½"
SvorisB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.