# Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18
Número de rotações em vazioA) | r.p.m. | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Binário máx.A) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø parafusos comuns | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Encabadouro da ferramenta |  | ¼" sextavado interior | ¼" sextavado interior/ ∎ ½" | ∎ ½"
PesoB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.