# Tekniske data

Akku-slagboremaskine |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18
OmdrejningstalA) | o/min | 0-3400 | 0-3400 | 0-3400
SlagtalA) | slag/min | 0-4000 | 0-4200 | 0-4200
Maks. drejningsmomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskrue-Ø | mm | M6-M16 | M6-M16 | M6-M16
Værktøjsholder |  | ¼" indvendig sekskant | ¼" indvendig sekskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
VægtB) | kg | 1,1-2,5 | 1,1-2,5 | 1,1-2,5
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.