# Tehnični podatki

Akumulatorski udarni vijačnik |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Število udarcevA) | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Najv. vrtilni momentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Premer strojnih vijakov | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Vpenjalni sistem |  | ¼" notranji šestrob | ¼" notranji šestrob/ ∎ ½" | ∎ ½"
TežaB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.