# Thay Dụng Cụ

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Kéo vòng Khóa (2) về phía trước, dẫn phụ tùng vào phần lắp dụng cụ cho tới cữ chặn (1) và nhả vòng khóa (2), để khóa phụ tùng.

Tuốc-nơ-vít chịu va đập (12) có thể được sử dụng qua tuốc-nơ-vít đa diện với đệm hãm (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Khi lắp dụng cụ gài, hãy đảm bảo rằng nó đã khớp chặt với phần lắp dụng cụ. Nếu dụng cụ không được bắt chắc vào phần lắp dụng cụ, nó có thể bị tuột ra và không thể điều khiển được nữa.

Hãy đẩy phụ tùng (13) lên hình vuông của phần lắp dụng cụ (1).

Dụng cụ gài (13) nằm trong phần lắp dụng cụ với một khoảng hở theo yêu cầu của hệ thống (1); điều này không ảnh hưởng gì đến chức năng/độ an toàn.

Một số dụng cụ bổ sung (ví dụ như mũi khoan hai đầu) có thể không nhất thiết được gắn với máy chính.

##

Kéo vòng khóa (2) về phía trước và tháo phụ tùng.