# Mengganti alat

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Tarik selongsong pengunci (2) ke depan, dorong alat sisipan ke dudukan alat kerja (1) hingga maksimal dan lepaskan kembali selongsong pengunci (2) untuk mengunci alat sisipan.

Mata obeng tahan guncangan (12) dapat dipasang pada penahan mata obeng universal dengan kait bola (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Pastikan alat terpasang pada dudukan alat kerja saat memasang alat sisipan. Jika alat sisipan tidak dipasang dengan kencang pada dudukan alat kerja, alat dapat 'terlepas dan menjadi tidak terkendali.

Pasang alat sisipan (13) pada kotak dudukan alat kerja (1).

Karena sistem, alat sisipan (13) terletak pada dudukan alat kerja (1) dengan sedikit jarak; hal ini tidak memengaruhi fungsi/keamanan.

Beberapa alat sisipan (misalnya mata obeng dua sisi) tidak dapat dikencangkan sepenuhnya dalam dudukan alat.

##

Tarik selongsong pengunci (2) ke depan dan lepaskan alat sisipan.