# Înlocuirea accesoriului

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Trage spre înainte manşonul de blocare (2), împinge accesoriul până la opritor în sistemul de prindere a accesoriilor (1) şi eliberează din nou manşonul de blocare (2) pentru a fixa accesoriul.

Poţi monta biţii de şurubelniţă rezistenţi la impact (12) cu ajutorul unui suport universal pentru biţi cu dispozitiv de blocare cu bilă (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Atunci când montaţi accesoriul, aveţi grijă ca acesta să fie fixat în siguranţă pe sistemul de prindere a accesoriilor. Dacă accesoriul nu este bine fixat pe sistemul de prindere a accesoriilor, acesta se poate desprinde, nemaiputând fi controlat.

Împinge accesoriul (13) pe tija pătrată a sistemului de prindere a accesoriilor (1).

Prin natura sistemului, accesoriul (13) este fixat cu un oarecare joc în sistemul de prindere a accesoriilor (1); aceasta nu influenţează în niciun fel funcţionarea/siguranţa.

Anumite accesorii (de exemplu, biţii dubli) nu pot fi fixate în condiţii de siguranţă în sistemul de prindere a accesoriilor.

##

Trageţi spre înainte manşonul de blocare (2) şi extrageţi accesoriul.