# Akü şarj durumu göstergesi

Not: Her akü tipinin şarj seviyesi göstergesi yoktur.

Akü şarj durumu göstergesinin yeşil LED'leri akünün şarj durumunu gösterir. Güvenlik nedenleriyle şarj durumu sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Şarj durumunu görmek için şarj durumu göstergesi tuşları ya da üzerine basın. Bu, akü çıkarılmış durumda da mümkündür.

Şarj durumu göstergesi tuşuna basıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gerekir.

## Akü tipi GBA 18V...

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | %60–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | %30–60
Sürekli ışık 1 × yeşil | %5–30
Yanıp sönen ışık 1 × yeşil | %0–5

## Akü tipi ProCORE18V...

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 5 × yeşil | %80–100
Sürekli ışık 4 × yeşil | %60–80
Sürekli ışık 3 × yeşil | %40–60
Sürekli ışık 2 × yeşil | %20–40
Sürekli ışık 1 × yeşil | %5–20
Yanıp sönen ışık 1 × yeşil | %0–5