# Cambio degli utensili

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Estrarre in avanti la bussola di serraggio (2), condurre l’utensile accessorio fino a battuta nell’attacco utensile (1) e rilasciare la bussola di serraggio (2) per bloccare l’utensile accessorio.

I bit di avvitamento (12) si possono inserire tramite un portabit universale con arresto a sfera (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Nell’inserire un utensile accessorio, accertarsi che lo stesso sia saldamente innestato nell’attacco utensile. Se l’utensile accessorio non è saldamente fissato all’attacco utensile, vi è il pericolo che possa staccarsi e non possa più essere controllato.

Inserire l’utensile accessorio (13) nell’attacco quadro del portautensile (1).

La concezione del sistema prevede che l’utensile accessorio (13) alloggi con un leggero gioco sull’attacco utensile (1); ciò non influisce sulla funzionalità, né sulla sicurezza.

Alcuni utensili accessori (ad es. bit doppi) non possono essere fissati in modo sicuro nell’attacco utensile.

##

Estrarre in avanti la bussola di serraggio (2) e prelevare l’utensile accessorio.