# Teknik veriler

Akülü darbeli tork anahtarı |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominal gerilim | V= | 18 | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Maks. torkA) | Nm | 200 | 200 | 200
Makine vidası çapı | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Uç girişi |  | ¼" altıgen şaft vidalama ucu | ¼" altıgen şaft vidalama ucu/ ∎ ½" | ∎ ½"
AğırlıkB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 5.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.