# Tehnilised andmed

Akulöökmutrikeeraja |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min−1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
LöögisagedusA) | min−1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max pöördemomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Masinakruvide Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Tööriistakinnitus |  | ¼" sisekuuskant | ¼" sisekuuskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
KaalB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.