# Changement d’accessoire

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Tirez la bague de verrouillage (2) vers l’avant, enfoncez l’accessoire de travail à fond dans le porte-outil (1) et relâchez la bague de verrouillage (2) afin de bloquer l’accessoire.

Pour les embouts de vissage spécial percussion (12), il faut utiliser un porte-embout universel avec gorge à billes (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Lors de la mise en place de l’accessoire de travail, veillez à bien le fixer sur le porte-outil. Si l’accessoire de travail n’est pas correctement fixé, il peut se détacher lors des vissages.

Placez l’accessoire (13) sur le carré mâle du porte-outil (1).

De par sa conception, l’accessoire de travail (1) présente un peu de jeu une fois monté sur le porte-outil (13) ; ceci n’a aucune incidence sur le fonctionnement et la sécurité.

Certains accessoires de travail (par ex. les embouts doubles) ne peuvent pas être logés correctement dans le porte-outil.

##

Tirez la bague de verrouillage (2) vers l’avant et sortez l’accessoire de travail.