# Tekniske data

Akku-slagskrutrekker |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
SlagtallA) | slag/min | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. dreiemomentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Maskinskrue-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Verktøyholder |  | ¼" innvendig sekskant | ¼" innvendig sekskant/ ∎ ½" | ∎ ½"
VektB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.