# Műszaki adatok

Akkumulátoros ütvecsavarozógép |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
ÜtésszámA) | perc-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Max. forgatónyomatékA) | Nm | 200 | 200 | 200
Gépcsavar-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Szerszámbefogó egység |  | ¼" belső hatlapos | ¼" belső hatlapos/ ∎ ½" | ∎ ½"
SúlyB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.