# Caractéristiques techniques

Visseuse à choc sans fil |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18
Régime à videA) | tr/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Couple maxiA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø de vis | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Porte-outil |  | Six pans creux ¼" | Six pans creux ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
PoidsB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.