# Tehnički podaci

Akumulatorski udarni stezač |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nazivni napon | V= | 18 | 18 | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Broj udaracaA) | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. zakretni moment A) | Nm | 200 | 200 | 200
Strojni vijci Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Prihvat alata |  | Unutarnji šesterokutni prihvat ¼" | Unutarnji šesterokutni prihvat ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
TežinaB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.