# Menjava nastavka

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

Zaporno pušo (2) povlecite naprej, nastavek popolnoma vstavite v vpenjalni sistem (1), nato pa zaporno pušo (2) spustite, da se nastavek zaskoči.

Vijačne nastavke, primerne za udarno vrtanje, (12) lahko vstavite z univerzalnim držalom s kroglično zaskočko (11).

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- Pri nameščanju nastavka se prepričajte, da se je nastavek varno zaskočil v držalo orodja. Če nastavek ni trdno vpet v držalo orodja, lahko prijem popusti in orodja ne morete več nadzorovati.

Nastavek (13) potisnite na štirirobi vpenjalni sistem (1).

Glede na sistem vpetja se nastavek (13) lahko manj tesno vpne v vpenjalni sistem (1); to ne vpliva na njegovo delovanje ali varnost.

Nekaterih nastavkov (npr. dvojnih nastavkov) v vpenjalni sistem ni mogoče varno namestiti.

##

Blokirni tulec (2) povlecite naprej in odstranite nastavek.