# Τεχνικά στοιχεία

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 0–3.400 | 0–3.400 | 0–3.400
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 0–4.000 | 0–4.200 | 0–4.200
Μέγιστη ροπή στρέψηςA) | Nm | 200 | 200 | 200
Βίδες μηχανών Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Υποδοχή εξαρτήματος |  | Εσωτερικό εξάγωνο ¼" | Εσωτερικό εξάγωνο ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
ΒάροςB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.