# Tehniskie dati

Akumulatora triecienskrūvgriezis |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18 | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Triecienu biežumsA) | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. griezes momentsA) | Nm | 200 | 200 | 200
Metriskās vītnes skrūves Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Darbinstrumenta stiprinājums |  | ¼" sešstūra ligzda | ¼" sešstūra ligzda/ ∎ ½" | ∎ ½"
SvarsB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.