# Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinväännin |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nimellisjännite | V= | 18 | 18 | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
IskulukuA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Suurin vääntömomenttiA) | Nm | 200 | 200 | 200
Koneruuvin Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Käyttötarvikkeen pidin |  | ¼":n kuusiokolo | ¼":n kuusiokolo/ ∎ ½" | ∎ ½"
PainoB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 5.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.