# Технические данные

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Номинальное напряжение | В= | 18 | 18 | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Частота ударовA) | уд./мин | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Макс. крутящий моментA) | Н·м | 200 | 200 | 200
Диам. шурупов с метрической резьбой | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Патрон для инструмента |  | Внутренний шестигранник ¼" | Внутренний шестигранник ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
МассаB) | кг | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатации и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.