# Технически данни

Акумулаторен ударен винтоверт |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Номинално напрежение | V= | 18 | 18 | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
макс. въртящ моментA) | Nm | 200 | 200 | 200
Диаметър на машинни винтове | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Гнездо за работен инструмент |  | ¼" вътрешен шестостен | ¼" вътрешен шестостен/ ∎ ½" | ∎ ½"
ТеглоB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
препоръчителни зарядни устройства |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.