# Datos técnicos

Atornilladora de impacto accionada por acumulador |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Número de impactosA) | min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Máx. par de giroA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø de tornillos de máquina | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Portaherramientas |  | Hexágono interior de ¼" | Hexágono interior de ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
PesoB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 5.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.