# Tehnički podaci

Uvrtač sa udarcima i akumulatorom |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Broj udaraA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Maks. obrtni momenatA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Prihvat za alat |  | Šestougaoni od ¼" | Šestougaoni od ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
TežinaB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.