# Технічні дані

Акумуляторний ударний гвинтоверт |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Число ударівA) | уд./хв | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Maкс. обертальний моментA) | Н·м | 200 | 200 | 200
Ø машинних гвинтів | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Патрон |  | Внутрішній шестигранник ¼" | Внутрішній шестигранник ¼"/ ∎ ½" | ∎ ½"
ВагаB) | кг | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.