# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық қағатын бұрауыш |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Номиналды кернеу | B= | 18 | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Соққы саныA) | мин-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Макс. айналу моментіA) | Нм | 200 | 200 | 200
Машиналық бұрандалардың диаметрі | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Құрал бекіткіші |  | ¼" ішкі алты қырлы | ¼ дюйм ішкі алты қырлы/ ∎ ½ дюйм | ∎ ½ дюйм
СалмағыB) | кг | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 5.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.