# Technické údaje

Akumulátorový rázový šroubovák |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Jmenovité napětí | V= | 18 | 18 | 18
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 0–3 400 | 0–3 400 | 0–3 400
Počet rázůA) | min-1 | 0–4 000 | 0–4 200 | 0–4 200
Max. krouticí momentA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø strojních šroubů | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Upínání nástroje |  | ¼" vnitřní šestihran | ¼" vnitřní šestihran/ ∎ ½" | ∎ ½"
HmotnostB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | −20 až +50 | −20 až +50 | −20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.