# การเปลี่ยนเครื่องมือ

##

## GDR 18V-200 / GDX 18V-200:

ดึงปลอกสำหรับล็อค (2) ไปด้านหน้า ใส่เครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมือ (1) จนสุด และปล่อยนิ้วจากปลอกสำหรับล็อค (2) เพื่อล็อคเครื่องมือ

ท่านสามารถใส่ดอกไขควงเจาะกระแทก (12) โดยใช้ก้านจับดอกทั่วไปที่มีปลายล็อครูปทรงกลม (11)

##

## GDX 18V-200 / GDS 18V-200:

- เมื่อใส่เครื่องมือ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สวมเครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมืออย่างมั่นคงแล้ว หาก‌เครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับ‌ด้ามจับ‌เครื่องมืออย่างแน่นหนา เครื่องมือ‌อาจ‌หลุดหลวม‌และไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป

ดันเครื่องมือ (13) เข้าบนหัวขับสี่เหลี่ยมของ‌ด้ามจับ‌เครื่องมือ (1)

เนื่องด้วยวิธีการทำงานของระบบ เครื่องมือ (13) จะวางอยู่ในด้ามจับ‌เครื่องมือ (1) โดยมีช่องหลวมเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อการทำงาน/ความปลอดภัย

เครื่องมือบางชนิด (ต. ย. เช่น ดอกไขควงสองหัว) จะไม่สามารถยึดในด้ามจับเครื่องมือได้อย่างแน่นหนา

##

ดึงปลอกสำหรับล็อค (2) ไปด้านหน้าและถอดเครื่องมือออก