# Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa |  | GDR 18V-200 | GDX 18V-200 | GDS 18V-200
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JJ2 1..‎ | ‎3 601 JJ2 2..‎ | ‎3 601 JJ2 3..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400
Liczba udarówA) | min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200
Maks. moment obrotowyA) | Nm | 200 | 200 | 200
Ø śrub maszynowych | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16
Uchwyt narzędziowy |  | wewnętrzny sześciokątny ¼" | wewnętrzny sześciokątny ¼" / ∎ ½" | ∎ ½"
WagaB) | kg | 1,1–2,5 | 1,1–2,5 | 1,1–2,5
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36… | GAX 18… GAL 18… GAL 36…

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.