# Çivi çakma makinesi güvenlik uyarıları

- Her zaman aletin içinde çivi olduğunu varsayın. Çivi çakma makinesinin dikkatsiz kullanımı, çivilerin beklenmedik şekilde ateşlenmesine ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.

- Aleti kendinize veya yakınınızdakilere doğru tutmayın. Yanlışlıkla tetiğe basılması durumunda çiviler atılarak yaralanmaya neden olabilir.

- Alet iş parçasına sıkıca yerleştirilmeden aletin tetiğine basmayın. Eğer alet iş parçasına temas etmiyorsa çivi hedeften sekebilir.

- Çivi alet içinde sıkışırsa aleti güç kaynağından ayırın. Sıkışmış bir çiviyi çıkarırken çivi çakma makinesi elektriğe bağlı olursa yanlışlıkla tetiklenebilir.

- Sıkışmış bir çiviyi çıkarırken çok dikkatli olun. Mekanizma sıkıştırma altında olabilir ve sıkışmış bir durumdan kurtarmaya çalışılırken çivi kuvvetle fırlatılabilir.

GNB 18V‑38 için ek güvenlik uyarısı:

- Bu çivi çakma makinesini elektrik kablolarını sabitlemek için kullanmayın. Elektrik kablosu montajı için tasarlanmamıştır ve bu nedenle elektrik kablolarının izolasyonuna zarar verebilir, buna bağlı olarak da elektrik şokuna veya yangın tehlikesine neden olabilir.

GNB 18V‑40 için ek güvenlik uyarısı:

- Elektrik kablolarını sabitlerken, kablolardan enerji geçmediğinden emin olun. Çivi çakma makinesini sadece izolasyonlu kavrama yüzeylerinden tutun. Sadece elektrik kablosu montajı için tasarlanmış çiviler kullanın. Çivilerin elektrik kablolarının izolasyonuna hasar verip vermediğini inceleyin. Elektrik kablolarının izolasyonuna zarar veren bir çivi elektrik şokuna veya yangın tehlikesine neden olabilir.

- Çivi çakma makinesini çivi yüklerken ve boşaltırken, ayarlama yaparken veya aksesuarları değiştirirken güç kaynağından ayırın. Çivi çakma makinesi güç kaynağına bağlıysa yanlışlıkla etkinleştirilebilir ve bu da kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Özellikle yükleme ve boşaltma sırasında çivileri taşırken dikkatli olun. Çiviler, kişisel yaralanmalara yol açabilecek keskin uçlara sahiptir.

- Bu çivi çakma makinesini kullanmadığınız zamanlarda ve bir çalışma konumundan diğerine geçerken parmaklarınızı tetikten uzak tutun. Beklenmedik bir tetikleme, kişisel yaralanmaya neden olabilecek bir çiviyi fırlatacaktır.

- Bir çalışma sırasında çivinin gizli bir kablo sistemiyle temas etme ihtimali varsa çivi çakma makinesini izolasyonlu tutamak yüzeylerinden tutun. Çivi "içinden elektrik geçen" bir kabloya temas ettiğinde çivi çakma makinesinin metal parçaları "elektriğe" maruz kalabilir ve operatöre elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Çalışma sırasında çivi çakma makinesini sağlam bir şekilde tutun. Çivi çakma makinesinin kontrolsüz geri tepmesi, istenmeyen aktivasyona neden olabilir ve bu da kişisel yaralanmalara yol açabilir.

- Eller, bacaklar vb. gibi tüm vücut parçalarını aletin ateşleme yönünden uzak tutun. Çivi, iş parçasının yanı sıra arkasındaki herhangi bir nesneye de girebilir ve bu da kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Çivi çakma makinesini kullanırken, eller ve bacaklar gibi tüm vücut parçalarını çivilerin iş parçasına çakıldığı alandan uzak tutun. Çivi sapabilir ve iş parçasından çıkabilir, bu da kişisel yaralanmaya neden olabilir.

- Görünmeyen ikmal hatlarını belirlemek için uygun tarama cihazları kullanın veya yerel tedarik şirketi ile iletişime geçin. Elektrik kab‌lo‌larıyla temas yanıklara ve elektrik çarp‌masına neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar vermek patlamaya neden olabilir. Su boruların hasar görmesi maddi zararlara yol açabilir.

- Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir. Çalıştığınız yeri havalandırın ve şika‌yet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.

- Aküyü değiştirmeyin veya açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.

- Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir. Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.

- Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın. Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.

Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.

Elektrikli el aletini kullanırken kulak koruması ve koruyucu gözlük takın.

- Elektrikli el aletini ve çivileri çok yumuşak malzemeler (örn. ahşap, hafif yapı malzemeleri) üzerinde kullanmayın. Çiviler alt tabakaya nüfuz edebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

- Elektrikli el aletini ve çivileri çok sert malzemelerde (örn. yüksek mukavemetli çelik, çok sert doğal taş) ve yüksek basınç mukavemetine sahip beton türlerinde veya agregalarda kullanmayın. Malzeme çok sertse, çivi sıçrayabilir, kırılabilir ve dışarı çıkarak size veya başkalarına çarparak yaralanmaya neden olabilir.

- Elektrikli el aletini asla alt tabakaya dar bir açıyla tutmayın. Elektrikli el aleti alt tabakaya dikey olmalıdır. Alt tabaka üzerinde hiçbir kirlilik olmamalıdır.

- Kontak elemanını devre dışı bırakmayın veya çıkarmayın. Kontak elemanı, istenmeyen tetikleme riskini azaltmak için bir güvenlik mekanizması görevi görür. Bu bileşenin devre dışı bırakılması istenmeyen tetiklemelere yol açabilir.

- Elektrikli el aletini sadece kontak elemanı düzgün çalışıyorsa kullanın. Kontak elemanı arızalıysa, elektrikli el aleti beklenmedik şekilde tetiklenebilir.

- Aküyü yerleştirmeden önce daima elektrikli el aletinin magazinine çivi doldurun. Bu, yanlışlıkla bir çivi çakma ve kendinizi veya başkalarını yaralama riskini azaltır.

- Asla yanıcı malzemelerin yakınında çivi çakmayın. Bazı çivi türlerinde, çakma sırasında kontak elemanından kıvılcımlar çıkabilir.

- Çiviyi başka bir çiviye çakmayın. Bu, çivinin sapmasına veya elektrikli el aletinin beklenmedik bir tepki vermesine neden olabilir.