# مشخصات فنی

میخ کوب شارژی |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
سیستم ماشه |  | شلیک تکی همراه با توالی ایمنی | شلیک تکی همراه با توالی ایمنی
حداکثر فرکانس قرارگیری (با باتری قابل شارژ ≥ ‎4 Ah) | s−1 | 2 | 2
متعلقات اتصال
نوع |  | میخ | میخ
طول | mm | 13−38 | 13−40
قطر شفت | mm | 2,7−3 | 2,7−3
ظرفیت خشاب استاندارد | میخ ها | 22 | 22
ابعاد بدون باتری قابل شارژ (طول × عرض × ارتفاع) | mm | ‎405 × 138 × 309‎ | ‎405 × 138 × 309‎
وزن با باتری قابل شارژA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
وزن بدون باتری قابل شارژ | kg | 4,1 | 4,1
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارB) | ‎°C | ‎−5 … +50‎ | ‎−5 … +50‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎ | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده برای توان کامل |  | ‎ProCORE18V…‎ ‎≥ 4 Ah‎ | ‎ProCORE18V…‎ ‎≥ 4 Ah‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎GAL 36…‎ | ‎GAL 18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎GAL 36…‎

A)

  بسته به نوع باتری کاربردی

B)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.