# Kosketusosan irrottaminen/vaihtaminen (katso kuva C)

Kosketusosan voi irrottaa puhdistusta tai vaihtoa varten.

GNB 18V‑38: käytä vain tavallista kosketusosaa (17).

GNB 18V‑40: asenna kyseiseen käyttötarkoitukseen sopiva kosketusosa:

- Tavallinen kosketusosa (17) soveltuu naulojen kiinnittämiseen ja (yhdessä magneettirenkaan (24)) kanssa) teräskiinnikkeiden asentamiseen.
- Ohut kosketusosa (23) soveltuu muovikiinnikkeiden asentamiseen.

Ota akku (10) pois. Tyhjennä lipas (12) ja ota se pois.

Vedä kosketusosan vapautusnupista (16) ja vedä kosketusosa (17) tai (23) ulos sähkötyökalusta.

Työnnä puhdistettu tai uusi kosketusosa (17) tai (23) sähkötyökalun sisään niin, että se napsahtaa paikalleen.