# Συντήρηση και καθαρισμός

- Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτήματος κ.λπ.) από το ηλεκτρικό εργαλείο. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατά‌σταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.

Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποθηκευτεί χωρίς χρήση για 2 ή περισσότερα χρόνια, συνίσταται η συντήρηση σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ηλεκτρικών εργαλείων της Bosch.

## Άρση βλαβών

Πρόβλημα | Αιτία | Αντιμετώπιση
--- | --- | ---
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν αντιδρά. | Δεν τοποθετήθηκε καμία ή τοποθετήθηκε μια άδεια μπαταρία | Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία.
Μπαταρία και/ή ηλεκτρικό εργαλείο εκτός της θερμοκρασίας λειτουργίας | Αφήστε την μπαταρία και το ηλεκτρικό εργαλείο να εγκλιματιστούν στη θερμοκρασία λειτουργίας.
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι ενεργοποιημένο | Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο με το πλήκτρο On/Off (1) στη διασύνδεση χρήστη.
Δεν ενεργοποιήθηκε καμία διαδικασία καρφώματος | ≤ 2 καρφιά στον γεμιστήρα (12) | Γεμίστε τον γεμιστήρα (12).
Σκανδάλη (6) κλειδωμένη | Πατήστε τον διακόπτη απασφάλισης (5) προς τα αριστερά, για να απασφαλίσετε τη σκανδάλη (6).
Η σειρά εργασίας δεν εκτελέστηκε σωστά | Κρατήστε τη σωστή σειρά εργασίας: Σηκώστε το στοιχείο επαφής (17) από το υπόστρωμα. Αφήστε τη σκανδάλη (6) ελεύθερη. Πιέστε το στοιχείο επαφής κάθετα πάνω στο υπόστρωμα. Πατήστε τη σκανδάλη εντός 2 s μετά την πίεση του στοιχείου επαφής.
Το καρφί δεν είναι αρκετά βαθιά. | Ηλεκτρικό εργαλείο πολύ κρύο | Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία λειτουργίας.
Οδηγός βάθους λάθος ρυθμισμένος | Πατήστε τον διακόπτη του οδηγού βάθους (20) προς τα αριστερά.
Πολύ μακριά καρφιά | Χρησιμοποιήστε κοντύτερα καρφιά. Προσέξτε το κατάλληλο ωφέλιμο μήκος αγκύρωσης για την εφαρμογή σας hef.
Υπόστρωμα πολύ σκληρό | Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης, όπως π.χ. ούπα.
Το καρφί είναι πολύ βαθιά. | Οδηγός βάθους λάθος ρυθμισμένος | Πατήστε τον διακόπτη του οδηγού βάθους (20) προς τα δεξιά.
Πολύ κοντά καρφιά | Χρησιμοποιήστε μακρύτερα καρφιά. Προσέξτε το κατάλληλο ωφέλιμο μήκος αγκύρωσης για την εφαρμογή σας hef.
Υπόστρωμα πολύ μαλακό | Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης, όπως π.χ. ούπα.
Το καρφί λυγίζει ή σπάει. | Το ηλεκτρικό εργαλείο τοποθετήθηκε λοξά πάνω στο υπόστρωμα | Τοποθετήστε το ηλεκτρικό εργαλείο κάθετα πάνω στο υπόστρωμα. Σε επίπεδο υπόστρωμα χρησιμοποιείτε το πόδι στήριξης (13) για ευθυγράμμιση.
Πολύ μακριά καρφιά | Χρησιμοποιήστε κοντύτερα καρφιά. Προσέξτε το κατάλληλο ωφέλιμο μήκος αγκύρωσης για την εφαρμογή σας hef.
Υπόστρωμα πολύ σκληρό | Σε μπετόν σκυρόδεμα με σκληρά εγκλείσματα, δοκιμάστε τη στερέωση σε διαφορετική θέση. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης, όπως π.χ. ούπα.
Το καρφί δεν κρατάει σε χάλυβα. | Χαλύβδινο υπόστρωμα πολύ λεπτό | Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης, όπως π.χ. βίδες.
Το καρφί δεν εξέρχεται από το στοιχείο επαφής ή το στοιχείο επαφής παραμένει στην πατημένη θέση. | Εμπλοκή στο στοιχείο επαφής (π.χ. λόγω ξένων σωμάτων ή ρύπανσης) | Αποκαταστήστε την εμπλοκή βλέπε Αποκατάσταση εμπλοκών/επαναφορά (Reset).
Πολύ μεγάλο ποσοστό σφάλματος | Υπόστρωμα πολύ σκληρό | Χρησιμοποιήστε εναλλακτικές μεθόδους στερέωσης, όπως π.χ. ούπα.
Έμβολο κρούσης φθαρμένο | Αναθέστε την επισκευή του ηλεκτρικό εργαλείο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
Τα καρφιά δε γλιστρούν μέσα στον γεμιστήρα. | Γεμιστήρας λερωμένος | Καθαρίστε τον γεμιστήρα (12), π.χ. με ένα πινέλο.