# Utilisation conforme

L’outil électroportatif est conçu pour enfoncer des clous dans des matériaux durs tels que du béton (p. ex. béton coulé, joints compactés) et de l’acier (p. ex. acier de construction, acier laminé à chaud).

L’outil électroportatif ne doit pas être utilisé sur des surfaces très tendres (p. ex. du bois ou des matériaux de construction légers) ou sur des surfaces très dures (p. ex. de l’acier haute résistance). L’outil électroportatif ne doit également pas être utilisé sur les matériaux suivants : pierre naturelle, joints de mortier verticaux, blocs creux, briques, briques vernies, verre, acier trempé, acier à outils, acier à ressorts, fonte, cordons de soudure.

Vérifiez avant toute utilisation si le support est adapté voir Contrôle de l’adéquation du support.

L’outil électroportatif est uniquement destiné à un usage à main levée.

L’outil électroportatif est destiné à un usage en intérieur.