# Зняття/заміна контактного елемента (див. мал. C)

Контактний елемент можна зняти для очищення або заміни.

GNB 18V-38: використовуйте тільки стандартний контактний елемент (17).

GNB 18V-40: використовуйте відповідний контактний елемент залежно від застосування:

- Стандартний контактний елемент (17) підходить для забивання цвяхів і (в поєднанні з магнітним кільцем (24)) для кріплення сталевих кріплень.
- Вузький контактний елемент (23) підходить для кріплення пластикових кріпильних елементів.

Вийміть акумуляторну батарею (10). Спорожніть обойму (12) та витягніть її.

Потягніть за блокатор (16) контактного елемента, витягніть його (17) або (23) з електроінструменту.

Вставте очищений або новий контактний елемент (17) або (23) в електроінструмент до упору.