# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

หากจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าไว้เป็นเวลา 2 ปีหรือนานกว่านั้นโดยไม่ได้ใช้งาน แนะนำให้นำเข้ารับการบำรุงรักษาในศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch

## การแก้ไขความขัดข้อง

ปัญหา | สาเหตุ | มาตรการแก้ไข
--- | --- | ---
เครื่องมือไฟฟ้าไม่ตอบสนองการทำงาน | ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่หมด | ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุแล้วเข้าไป
อุณหภูมิแบตเตอรี่และ/หรือเครื่องมือไฟฟ้าอยู่นอกช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ปล่อยให้แบตเตอรี่และเครื่องมือไฟฟ้าปรับอุณหภูมิสู่ระดับอุณหภูมิในการทำงาน
เครื่องมือไฟฟ้าไม่เปิดการทำงาน | เปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด (1) ที่อินเตอร์เฟสผู้ใช้
กระบวนการยิงไม่เกิดขึ้น | มีตะปู ≤ 2 ตัวในแม็กกาซีน (12) | เติมวัสดุลงในแม็กกาซีน (12)
ไกสั่งงาน (6) ล็อคอยู่ | ดันสวิตช์ปลดล็อค (5) ไปทางด้านซ้ายเพื่อปลดล็อคไกสั่งงาน (6)
การทำงานไม่ดำเนินไปตามลำดับที่ถูกต้อง | ปฏิบัติตามลำดับที่ถูกต้องในการทำงาน: ยกส่วนประกอบหน้าสัมผัส (17) ออกจากพื้นผิว ปล่อยไกสั่งงาน (6) กดส่วนประกอบหน้าสัมผัสในแนวตั้งฉากกับพื้นผิว กดไกสั่งงานค้างไว้ 2 วินาทีหลังจากดันส่วนประกอบหน้าสัมผัสลงจนสุด
ตะปูยิงลงไม่ลึกพอ | เครื่องมือไฟฟ้าเย็นเกินไป | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าปรับอุณหภูมิสู่ระดับอุณหภูมิในการทำงาน
ปรับตั้งก้านวัดความลึกไม่ถูกต้อง | ดันสวิตช์ก้านวัดความลึก (20) ไปทางด้านซ้าย
ตะปูยาวเกินไป | ใช้ตะปูที่สั้นลง ตรวจสอบค่าระยะฝังที่มีประสิทธิภาพ (hef) ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
พื้นผิวแข็งเกินไป | เลือกใช้วิธีอื่นในการยึด เช่น เดือย
ตะปูยิงลึกเกินไป | ปรับตั้งก้านวัดความลึกไม่ถูกต้อง | ดันสวิตช์ก้านวัดความลึก (20) ไปทางด้านขวา
ตะปูสั้นเกินไป | ใช้ตะปูที่ยาวขึ้น ตรวจสอบค่าระยะฝังที่มีประสิทธิภาพ (hef) ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
พื้นผิวอ่อนเกินไป | เลือกใช้วิธีอื่นในการยึด เช่น เดือย
ตะปูโก่งงอหรือแตก | จัดวางเครื่องมือไฟฟ้าไว้เอียงบนพื้นผิว | จัดวางเครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นผิว หากพื้นผิวเรียบเสมอกัน สามารถใช้ฐานรองรับ (13) ช่วยในการวางแนว
ตะปูยาวเกินไป | ใช้ตะปูที่สั้นลง ตรวจสอบค่าระยะฝังที่มีประสิทธิภาพ (hef) ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
พื้นผิวแข็งเกินไป | สำหรับคอนกรีตที่มีวัสดุแข็งอยู่ด้านใน ให้ลองยึดในตำแหน่งอื่น มิฉะนั้น ให้เลือกใช้วิธีอื่นในการยึด เช่น เดือย
ตะปูไม่ยึดในเหล็ก | พื้นผิวที่เป็นเหล็กบางเกินไป | เลือกใช้วิธีอื่นในการยึด เช่น ขันสกรู
ตะปูไม่ยิงออกจากส่วนประกอบหน้าสัมผัส หรือส่วนประกอบหน้าสัมผัสยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกดลง | การติดขัดในส่วนประกอบหน้าสัมผัส (เช่น จากสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรก) | แก้ไขการติดขัด ดู การแก้ไขวัสดุติด/การรีเซ็ต
อัตราการทำงานไม่สำเร็จสูงเกินไป | พื้นผิวแข็งเกินไป | เลือกใช้วิธีอื่นในการยึด เช่น เดือย
ตัวตอกกระแทกเสื่อมสภาพ | นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับการซ่อมแซมในศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch
ตะปูไม่เลื่อนเข้าในแม็กกาซีน | แม็กกาซีนสกปรก | ทำความสะอาดแม็กกาซีน (12) โดยใช้แปรงปัด