# 使用者介面

使用者介面用途：

- 用於啟動／關閉電動工具
- 用於電動工具的狀態指示器
- 用於電池電量指示器
- 用於重置

## 顯示目前狀態

狀態指示器的顏色 (2) | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
綠色 | 電動工具已操作就緒。 | –
黃色 | 過熱保護功能：馬達或電子裝置過熱。 | 讓電動工具降溫。當馬達和電子裝置處於工作溫度範圍內，電動工具將自動返回正常運行。
藍色 | 低溫保護功能：電動工具溫度過低。 | 將電動工具放置到溫暖環境中回溫。當馬達和電子裝置處於工作溫度範圍內，電動工具將自動返回正常運行。
紅色 | 偵測到卡住問題：撞擊衝頭無法再返回正確位置。 | 解開卡住問題 參見 解開卡住問題/重置。
橘色 | 馬達卡住：無法將撞擊衝頭移至正確位置。 | 解開卡住問題 參見 解開卡住問題/重置。
青綠色 | 過電流保護功能：馬達電流消耗過高。 | 檢查電動工具是否有卡住或強烈髒污問題，並將其排除 參見 解開卡住問題/重置。 若錯誤持續存在，請洽詢 Bosch 電動工具的授權客戶服務中心。
洋紅色 （長亮 3 秒，然後綠色） | 建議保養：錯誤率過高（如釘子彎曲或釘入深度不足） | 請洽詢 Bosch 電動工具的授權的客戶服務中心。
白色 | 電子裝置或感測器錯誤 | 電動工具被設定為鎖定狀態且無法使用。請洽詢 Bosch 電動工具的授權的客戶服務中心。

充電電池的電量指示器(3) | 容量
--- | ---
5 顆綠燈持續亮起 | 80–100 %
4 顆綠燈持續亮起 | 60–80 %
3 顆綠燈持續亮起 | 40–60 %
2 顆綠燈持續亮起 | 20–40 %
1 顆綠燈持續亮起 | 5–20 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態 | 0–5 %