# Tekniska data

Sladdlös spikpistol |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
Utlösarsystem |  | Enskild utlösning med säkring | Enskild utlösning med säkring
Max. sättningsfrekvens (med batteri ≥ 4 Ah) | s/min | 2 | 2
Indrivningsmaterial
Typ |  | Spik | Spik
Längd | mm | 13−38 | 13−40
Skaftdiameter | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Kapacitet standardmagasin | Spikar | 22 | 22
Mått utan batteri (längd × bredd × höjd) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Vikt med batteriA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Vikt utan ackumulator | kg | 4,1 | 4,1
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekommenderade batterier för full effekt |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  i relation till använt batteri

B)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.