# 投入使用

##

如需接通电动工具，在用户界面上按住电源按键(1)，直到用户界面亮起。

如需关闭电动工具，再次按压电源按键(1)。

如果电动工具在30分钟内未被使用，它将自动关闭。

##

在给电动工具装填钉子或进行固定操作之前，请检查基底是否适用。

基底必须平整且无残留物。

为了检查基底材料的硬度，请使用一个钉子作为中心冲头。用锤子将钉子用力敲击到材料上。检查结果：

- 钉子的尖端变钝：基底太硬，不适合，钉子可能会反弹。
- 材料撕裂或碎裂：基底太脆，不适合。颗粒可能会击中您或其他人，或者钉子可能会完全穿透基底。
- 锤子敲击时钉子陷入基底：基底太软，不适合，钉子可能会完全穿透基底。
- 钉子在基底上留下一个小凹痕：基底适合进行固定操作。

##

- 接通电动工具的电源。
- 将解锁开关(5)向左按压，以便解锁扳机(6)（见图D）。
- 确保您紧握电动工具的手柄(7)。
- 将接触元件(17)用力按在基底上，直至限位。
  按下接触元件时，工作灯(19)亮起，在光线不佳的情况下可以照亮工作区域。
- 接着短按扳机(6)，然后再次将其松开。此时，一个钉子会被钉入基底中。
- 提示：必须在按下接触元件(17)后的2秒钟之内按下扳机(6)。否则，电动工具将进入锁定状态，钉入操作必须重新开始。
- 要进行下一次钉入操作时，将电动工具完全从基底上抬起，然后在接下来所需的位置再次将其牢固地抵在基底上。
- 在工作暂停和工作结束时，通过向右按下解锁开关(5)来锁定扳机(6)（见图D）。

提示：如果接触元件(17)未完全按下，或者在钉入操作之间未松开扳机(6)，锁定装置将防止触发。