# 보수 정비 및 유지

- 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

- 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

전동공구를 2 년 이상 사용하지 않고 보관한 경우, Bosch 전동공구 공식 서비스 센터에서 정비 받기를 권장합니다.

## 장애 제거

문제 | 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
전동공구가 반응하지 않음. | 배터리가 삽입되지 않았거나 방전된 배터리가 삽입됨 | 충전된 배터리를 삽입하십시오.
배터리 및/또는 전동공구가 작동 온도 범위를 벗어남 | 배터리 및 전동공구를 작동 온도로 조절하십시오.
전동공구 전원이 켜지지 않음 | 사용자 인터페이스의 전원 버튼 (1) 으로 전동공구를 켜십시오.
타정 과정이 트리거링되지 않음 | 매거진 (12) 내에 남아 있는 못이 2 개 이하임 | 매거진 (12) 을 채우십시오.
트리거 (6) 차단됨 | 트리거 (6) 를 해제하기 위해 잠금 해제 스위치 (5) 를 왼쪽으로 누르십시오.
작업 순서가 올바르지 않게 실행됨 | 다음의 올바른 작업 순서를 준수하십시오. 접촉 요소 (17) 를 모재에서 들어 올리십시오. 트리거 (6) 에서 손을 떼십시오. 접촉 요소를 모재에 대해 수직으로 누르십시오. 접촉 요소를 누른 후 2 초 내에 트리거를 누르십시오.
못이 충분히 깊게 설치되지 않음. | 전동공구가 너무 차가움 | 전동공구를 작동 온도로 조절하십시오.
깊이 조절자가 잘못 설정됨 | 깊이 조절자 스위치 (20) 를 왼쪽으로 누르십시오.
못이 너무 김 | 더 짧은 못을 사용하십시오. 해당 용도에 적합한 유효 앵커 길이 hef에 유의하십시오.
모재가 너무 단단함 | 장부 못과 같은 다른 고정 방법을 사용하십시오.
못이 너무 깊게 설치됨. | 깊이 조절자가 잘못 설정됨 | 깊이 조절자 스위치 (20) 를 오른쪽으로 누르십시오.
못이 너무 짧음 | 더 긴 못을 사용하십시오. 해당 용도에 적합한 유효 앵커 길이 hef에 유의하십시오.
모재가 너무 부드러움 | 장부 못과 같은 다른 고정 방법을 사용하십시오.
못이 휘거나 부러짐. | 전동공구가 모재에 비스듬하게 설치됨 | 전동공구를 모재에 수직으로 설치하십시오. 모재가 평평한 경우 정렬을 위해 받침대 (13) 를 사용하십시오.
못이 너무 김 | 더 짧은 못을 사용하십시오. 해당 용도에 적합한 유효 앵커 길이 hef에 유의하십시오.
모재가 너무 단단함 | 콘크리트에 단단한 구성물이 있을 경우 다른 위치에 고정하십시오. 그렇지 않으면 장부 못과 같은 다른 고정 방법을 사용하십시오.
못이 철재 안에서 유지되지 않음. | 철 모재가 너무 얕음 | 볼트와 같은 다른 고정 방법을 사용하십시오.
못이 접촉 요소에서 빠지지 않거나 접촉 요소가 눌러 넣어진 위치에 멈춰 있음. | (이물질 또는 오염물 등으로 인해) 접촉 요소 내 끼임 | 끼임 상태 참조 끼임 상태 해결/리셋 를 해결하십시오.
고장률이 너무 높음 | 모재가 너무 단단함 | 장부 못과 같은 다른 고정 방법을 사용하십시오.
펀치 스탬프가 마모됨 | 전동공구를 Bosch 전동공구 공식 서비스 센터에서 수리 받으십시오.
못이 매거진 안으로 매끄럽게 들어가지 않음. | 매거진 오염됨 | 브러시 등을 이용해 매거진 (12) 을 청소하십시오.