# Skidanje/zamena kontaktnog elementa (videti sliku C)

Kontaktni element se radi čišćenja može skinuti.

GNB 18V‑38: Koristite isključivo standardni kontaktni element (17).

GNB 18V‑40: U zavisnosti od svrhe upotrebe, stavite odgovarajući kontaktni element:

- Standardni kontaktni element (17) je namenjen za postavljanje eksera i (u kombinaciji sa magnetnim prstenom (24)) za postavljanje elemenata za pričvršćivanje od čelika.
- Uski kontaktni element (23) je namenjen za postavljanje plastičnih elemenata za pričvršćivanje.

Izvadite akumulator (10). Ispraznite magacin (12) i skinite ga.

Povucite dugme za deblokadu (16) kontaktnog elementa i zatim izvadite kontaktni element (17) odn. (23) iz električnog alata.

Umetnite očišćeni ili novi kontaktni element (17) odn. (23) u električni alat tako da uskoči.